**Robinet temporisé TEMPOSTOP**

2 commandes

Traversée de cloison

Référence: **741945**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé de lavabo en traversée de cloison :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

2 commandes TC inviolables recoupables.

Bec fixe TC inviolable.

Ergot antirotation et contre-écrou.

Sécurité antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Pour cloison ≤ 147 mm.

Garantie 30 ans.