**Ensemble de douche TEMPOMIX 3**

Temporisé monocommande, kit 2/2

Encastrable étanche, croisillon en métal chromé

Référence: **794219**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé encastrable à déclenchement

souple, kit 2/2 :

Plaque de commande en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Temporisation ~30 secondes, ajustable.

Déclenchement souple.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 794BOX1.