**Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMIX douche**

Encastrable, kit 1/2

Étanche

Référence: **790BOX**

Descriptif CCTP

Boîtier d’encastrement étanche kit 1/2 :

Pour mitigeur de douche TEMPOMIX.

Épaisseur de parement réglable de 10 à 30 mm.

Garantie 30 ans.

À commander avec les plaques de commande de références 790218 ou 790219.