**Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX**

Temporisé monocommande, kit 2/2

Encastrable étanche, croisillon en métal chromé

Référence: **790218**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche temporisé encastrable kit 2/2 :

Plaque de commande en Inox poli brillant 160 x 220 mm inviolable.

Mitigeur de douche TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Bague antiligature.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.

Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.

Fixations cachées, robinets d’arrêt M1/2".

Croisillon en métal chromé.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement réf.790BOX.