**Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOSTOP douche**

Encastrable, kit 1/2

Étanche

Référence: **749BOX**

Descriptif CCTP

Boîtier d’encastrement étanche kit 1/2 :

Pour robinet de douche TEMPOSTOP.

Épaisseur de parement réglable de 10 à 30 mm.

Garantie 30 ans.

À commander avec la plaque de commande seule référence 749218 ou l'ensemble de douche référence 749239.