**Pommeau de douche RAINY**

Pommeau de douche à jet pluie, traversée de cloison

Antitartre

Référence: **708200**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche fixe.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Convient à un débit d'utilisation plus élevé : supprimer le régulateur de débit.

Diffuseur antitartre à picots et antiligature.

Jet de pluie doux et enveloppant.

Métal chromé.

Système d'installation facilité : installer le raccord dans le mur puis clipper le pommeau de douche dessus.

Arrivée F1/2".

Pommeau de douche pour installation en traversée de cloison (épaisseur maximum de cloison : 230 mm).

Garantie 30 ans.