**Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir**

Robinet électronique sur secteur à encastrer - Pour urinoirs

Plaque Inox brossé

Référence: **430000**

Descriptif CCTP

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).

Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.

Plaque de commande finition Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d’urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d’arrêt.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 543000 pour les urinoirs Ø35, 543000D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boitier d'encastrement 430SBOX.