**Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC**

A piles, Kit 1/2

Encastrable, modulable, étanche

Référence: **464PBOX**

Descriptif CCTP

Boîtier d’encastrement étanche, kit 1/2 :

Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Compatible avec robinetterie électronique pour WC.

Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Collerette avec joint d’étanchéité.

Raccordement hydraulique par l’extérieur et maintenance par l’avant.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d’encastrement minimum de 93 mm).

Adaptable tuyaux d’alimentation standard ou "pipe in pipe".

Robinet d’arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l’avant.

Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006 ou 465056.