**Filtre**

Pour sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 510621

Après 2013

Référence: **510621F**

Descriptif CCTP

Filtre pour sèche-mains à air pulsé ultra rapide SPEEDJET.

Filtre à air regroupant un filtre antibactérien et un filtre à charbon actif.

Compatible avec le SPEEDJET 510621 datant de après 2013.

Dimensions : 228 x 102,5 x 19 mm.