**Electrovanne**

Pour TEMPOMATIC 3 et TEMPOMATIC 4 lavabo

Avec réglage de débit - M28 - 6V

Référence: **479650**

Descriptif CCTP

Electrovanne à piston et débit réglable.

Pour TEMPOMATIC 3 lavabo (après mai 2023).

Pour TEMPOMATIC 4 lavabo (avec réglage de débit).

Fonctionne avec une alimentation 6V.

Dimensions : 36 + 38 mm, M28 x 1,5.