**Sortie hygiénique BIOSAFE M24/100**

1 pièce

Référence: **922640**

Descriptif CCTP

Sortie libre BIOSAFE hygiénique M24/100 pour gammes 2564, 2565 et 2640.

Sans grille ni cloison en contact avec l'eau.

Débit 5 l/min.

Aucune stagnation d'eau possible dans les parties internes limitant ainsi le développement bactérien.

Pièce en Hostaform® réduisant la formation de tartre.

Bague laiton chromé.

Livrée individuellement.

Ne peut s'installer que sur une robinetterie déjà limitée en débit pour préserver une bonne forme de jet sans éclaboussures.