**Raccord applique renforcé**

Pour TEMPOMATIC 3 et 4

Référence: **841215**

Descriptif CCTP

Raccord applique renforcé.

Livré avec cache esthétique.

Recommandé pour l’installation des robinets de lavabo muraux TEMPOMATIC 3 (443006) ou TEMPOMATIC 4 (443436, 443536) en alimentation apparente.

Garantie 30 ans.