**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC lavabo

A piles

Référence: **495446BC**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Module électronique pour robinetterie de lavabo TEMPOMATIC.

Avec fonction rinçage périodique.

Fonctionne avec une alimentation à piles 6V.

Dimensions : 110 x 75 x 41 mm.