**Alimentation électrique**

Pour TEMPOMATIC 4 lavabo - après février 2016

Encastrable - sur secteur - 230/6V

Référence: **490240**

Descriptif CCTP

Alimentation électrique.

Encastrable pour TEMPOMATIC 4.

Fonctionne avec une alimentation sur secteur 230/6V .

Pour TEMPOMATIC 4 datant de après février 2016.

Dimensions : 50 x 50 x 25 mm.