**Clapet antiretour**

Pour raccordement 3/8"

Référence: **900010**

Descriptif CCTP

Clapet antiretour pour raccordement 3/8" pour mitigeurs de lavabo et mitigeurs d'évier.

Clapet antiretour Ø 10 interdisant tout retour d'eau polluée vers le réseau.

Évite tout mélange eau froide/eau chaude.