**Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté**

Robinetterie temporisée AB, déclenchement souple déporté, encastrable

Plaque déportée double touche 3l/6l - Inox brossé

Référence: **763300**

Descriptif CCTP

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque d'accès au mécanisme en Inox brossé 186 x 186 mm.

Plaque de commande temporisée en Inox brossé et boutons chromés 90 x 90 mm.

Fixation mécanique des plaques de commande par vis cachées.

Boîtier d'encastrement étanche :

 - Collerette avec joint d'étanchéité.

 - Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

 - Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

 - Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

 - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégrés et accessibles par l'avant.

 - Cartouche et filtre intégrés et accessibles par l'avant.

 - Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

 - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable 2l/4l.

Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.