**Colonne de prélavage longue**

Avec robinet de puisage et bec télescopique

Référence: **433802**

Descriptif CCTP

Colonne de prélavage longue en laiton H. 816 mm.

Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.

Colonne adaptée à un usage intensif en cuisines professionnelles.