**Alimentation électrique**

Prise alimentation pour TEMPOMATIC 4 lavabo

Européenne - 6 V

Référence: **490241**

Descriptif CCTP

Alimentation électrique.

Prise européenne pour TEMPOMATIC 4.

Fonctionne avec une alimentation secteur 6V .

Pour TEMPOMATIC 4 datant de après février 2016.

Dimension câble : 500 mm.