**Détecteur**

Pour BINOPTIC et TEMPOMATIC 2

Avec câble 0,70m

Référence: **CEL378V**

Descriptif CCTP

Détecteur.

Pour lavabo BINOPTIC et TEMPOMATIC 2.

Avec câble : longueur 0,70 m.