**Clapet antiretour**

Clapet antiretour Ø 15

Référence: **900015**

Descriptif CCTP

Clapet antiretour pour mitigeurs de lavabo et mitigeurs de douche.

Clapet antiretour Ø 10 interdisant tout retour d'eau polluée vers le réseau.

Évite tout mélange eau froide/eau chaude.