**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOMIX lavabo

Temporisation ~7 s

Référence: **743796**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOMIX de lavabo.

Pour les robinetterie de lavabo TEMPOMIX murales type 796000, 796838,797000,798152 ancien design.

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.