**Brise-jet**

Pour TEMPOSTOP, TEMPOSOFT 2 ET TEMPOMIX 3

En Hostaform®

Référence: **BJ13V**

Descriptif CCTP

Brise-jet.

Pour TEMPOSTOP, TEMPOSOFT 2 ET TEMPOMIX 3.

En Hostaform®.

Diamètres : intérieur Ø13, extérieur Ø14,5.