**Cartouche de WC**

Pour TEMPOFLUX

Temporisation ~7 s

Référence: **743762**

Descriptif CCTP

Cartouche TEMPOFLUX WC :

Avec bouton poussoir à déclenchement souple.

Pour robinet de chasse WC encastré 3/4".

Temporisation ~7 s.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.