**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOSTOP urinoir

Temporisation ~7 s

Référence: **743645**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP d'urinoir.

Pour urinoir en 3/4".

Temporisation ~7 s.

Débit réglable.