**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOSTOP lavabo et urinoir

Temporisation ~3 sec

Référence: **743323**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP de lavabo et d'urinoir.

Ancienne version.

Pour robinet de lavabo à commande à levier.

Pour urinoir en 3/4".

Temporisation ~3 s.

Débit réglable.