**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPLOFLUX 2 WC

Temporisation ~7 s

Référence: **743677**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOFLUX 2 WC.

Pour robinet de WC encastré ou avec bâti-support.

Débit ajustable.

Temporisation ~7 s.