**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOSOFT 2 urinoir

Temporisation ~3 s

Référence: **743744**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSOFT 2 urinoir.

Pour robinetterie à déclenchement souple.

Pour robinet d'urinoir 1/2".

Temporisation ~3 s.

Débit ajustable.