**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOFLUX urinoir

Temporisation ~7 s

Référence: **743777**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOFLUX urinoir.

Pour robinetterie à déclenchement souple.

Pour robinet d'urinoir 1/2".

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable.