**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOMIX 3 lavabo

Temporisation ~7 s

Référence: **743794**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOMIX 3 de lavabo.

Pour les robinetterie de lavabo TEMPOMIX 3 type 794XXX.

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.