**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5**

Secteur - bloc encastrable, mural

Pour cloison, L. 230,

Référence: **449410**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo automatique TC :

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en métal chromé.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.