**Cartouche thermostatique pour mitigeurs de douche**

Cartouche thermostatique séquentielle SECURITHERM

Pour mitigeurs H9631/H9633

Référence: **N962**

Descriptif CCTP

Cartouche thermostatique séquentielle pour mitigeurs de douche thermostatiques encastrables.

Cartouche SECURITHERM pour mitigeurs H9631/H9633.