**Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2**

Kit 2/2

Encastrable

Référence: **748218**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé encastrable, kit 2/2 :

Plaque de commande en métal chromé ø 149 mm inviolable.

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d’arrêt.

Robinet TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 16 l/min à 3 bar pour le robinet seul.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 748BOX.