**Colonne de prélavage courte**

Avec robinet de puisage et bec télescopique

Référence: **433402**

Descriptif CCTP

Colonne de prélavage courte en laiton H. 516 mm.

Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.

Colonne adaptée à un usage intensif en cuisines professionnelles.