**Séparateur pour stalle d'urinoir L**

Inox 304 poli satiné - H. 1020 mm

Référence: **100910**

Descriptif CCTP

Séparateur pour stalle d’urinoir L à encastrer.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 3 mm.

Se fixe directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité.

Se monte uniquement sur les stalles d’urinoir L à encastrer réf. 130200, 130210 et 130220.

Poids : 3,90 kg.

Garantie 30 ans.