**Séparateur pour stalle d'urinoir LP**

Inox 304 poli satiné - H. 770 mm

Séparateur d'urinoir pour stalle LP

Référence: **100920**

Descriptif CCTP

Séparateur pour stalle d’urinoir LP à poser.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 3 mm.

Se fixe directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité.

Se monte uniquement sur les stalles d’urinoir LP à poser réf. 130300, 130310 et 130320.

Poids : 2,75 kg.

Garantie 30 ans.