**Bonde hygiénique sans garde d’eau**

Bonde sans garde d'eau à membrane

Bonde chromée

Référence: **621**

Descriptif CCTP

Siphon sans eau M1"1/4.

Bonde avec membrane empêchant les remontées d'odeurs.

Absence de garde d'eau : dôme et godet avec membrane extractibles par le dessus.

Membrane nettoyable et remplaçable.

Dôme, godet et corps en Polypropylène chromé. Membrane en silicone.

Débit d'évacuation conforme à la norme NF EN 274 : 36 L/min.

Bonde recoupable à dimension.

Ne convient pas pour les lavabos avec trop plein.

Garantie 30 ans.