**HYGIÉNA afvoerplug**

Afvoerplug met voorgeponste overloopgaten en holle rooster

M1"1/4

Referentie: **611**

Beschrijving voor bestektekst

Hygiënische afvoer voor wastafel M1"1/4 met holle rooster (geen achterblijvend water).

Vrije leegloop, zonder centrale schroef (verhindert vuilresten en beperkt bacteriegroei).

Met voorgeponste overloopgaten: gemakkelijk te verwijderen indien overloop.

Rooster in messing verchroomd, lichaam in ABS verchroomd.

Aanpasbaar aan elk materiaal en elk type wastafel of waskom.

Aan te spannen tussen 1 mm minimum en 45 mm maximum.

Conform de norm NF EN 274-1.

Afvoerplug met 30 jaar garantie.