**Antistagnatie koppeling**

Voor automatische leegloop van de doucheslang en de handdouche

Referentie: **880**

 Beschrijving voor bestektekst

Antistagnatie koppeling in verchroomd massief messing voor automatische leegloop van de doucheslang en de handdouche.

Verhindert stilstaand water en beperkt de bacteriegroei.

Toevoer F1/2" met filterdichting, onderaan aan te sluiten op de kraan.

Uitgang M1/2" aan te sluiten op de doucheslang.

Te combineren met een korte doucheslang type 834T3 of 836T3.