**Haakse douchestang 2 muren met verticale greep, glanzend rvs**

RVS glanzend gepolijst UltraPolish, links model

Ø 32, voor afneembaar douchezitje

Referentie: **5481GP2**

Beschrijving voor bestektekst

Haakse douchestang 2 muren met verticale greep Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Links model.

Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen).

Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.

De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.

Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche.

Afmetingen: 1.150 x 750 x 750 mm.

Buis in bacteriostatisch RVS 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish afwerking, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”).

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen met rozet RVS 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.