**Comfortabele rugsteun voor toilet**

Structuur in mat gepolijst rvs UltraSatin

Zwart polyurethaan

Referentie: **510629S**

 Beschrijving voor bestektekst

Comfortabele rugsteun voor toilet, voor personen met beperkte mobiliteit.

Structuur in bacteriostatisch mat gepolijst RVS 304 UltraSatin.

Soepele rugsteun voor toilet in polyurethaan.

Buis Ø 25 x 1,2 mm.

Verborgen bevestigingen met rozet in RVS 304, Ø 72.

Afdekplaatjes in RVS 304.

Afmetingen: 150 x 580 x 173 mm.

30 jaar garantie. CE markering.