**Houder voor reserve rol toiletpapier**

Rvs 304 glanzend gepolijst

Verborgen bevestigingen

Referentie: **4070P**

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Reserveclosetrolhouder of houder reserve rol toiletpapier.

Bacteriostatisch rvs 304 glanzend gepolijst.

Buis Ø 25, dikte 1,2 mm.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.