**T-vormige Basic douchestang Ø 32**

Wit geëpoxeerd rvs

Ø 32

Referentie: **35440W**

 Beschrijving voor bestektekst

T-vormige Basic douchestang Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit.

Buis in geëpoxeerd wit rvs.

Afmetingen: 1.150 x 500 mm.

Bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten, verborgen.

CE markering.

30 jaar garantie.