**Rechte greep in antibacterieel Nylon NylonClean, 400 mm**

Glanzend slijtvast antibacterieel wit Nylon

Ø 32

Referentie: **50504N**

 Beschrijving voor bestektekst

Rechte steungreep voor personen met beperkte mobiliteit.

Rechte wandgreep in glanzende slijtvaste witte Nylon.

Kan gebruikt worden als steun en als greep voor WC, douche of bad.

Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen).

Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.

Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig: gaat vergeling tegen.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestiging door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Buis Ø 32, lengte 400 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.