**Toiletrolhouder in u-vorm**

Voor rol

Glanzende slijtvaste witte Nylon

Referentie: **4081N**

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder in U-vorm.

In wit slijtvast polyamide (Nylon).

Buis Ø 20.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.