**Extra Comfort opklapbaar douchezitje met rugleuning**

Opklapbaar douchezitje muurmodel

Structuur in wit geëpoxeerd rvs

Referentie: **510434N**

Beschrijving voor bestektekst

Opklapbaar douchezitje. Slijtvast Extra Comfort zitje.

Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit.

Opklapbaar zitje en rugsteun voor muurmontage.

Breed model.

Antibacteriële behandeling van de zitting en de rugleuning: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.

Blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Volle zitting en losklikbare rugleuning vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten (Bétadine®...) en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch rvs 304.

Structuur in wit geëpoxeerd rvs.

Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 4 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 506 x 420 x 620 mm.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 120 x 620 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting 135 kg.

Douchestoel wandmontage en rugsteun voor douchezitje met 30 jaar garantie. CE markering.