**Toiletrolhouder**

Voor rol, met deksel

Rvs 304 mat gepolijst

Referentie: **510567**

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder.

Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne.

Integrale anti-diefstal mandrel in polycarbonaat: onbreekbaar.

Afwerking in mat gepolijst bacteriostatisch rvs 304.

Verborgen bevestigingen.

Afmetingen: 119 x 140 x 80 mm.

30 jaar garantie.