**Toiletborstelhouder muurmodel**

Muurbevestiging met antidiefstal systeem

Rvs 304 mat gepolijst

Referentie: **4048S**

Beschrijving voor bestektekst

Closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel.

Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel: met antidiefstal bevestigingssysteem.

Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.

Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.

Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.

Dikte rvs: behuizing 1 mm.

Afmetingen: Ø 90 x 330 mm.

30 jaar garantie.