**Automatische handendroger, met regelbare draairichting 360°**

Optisch

Wit geëmailleerd staal

Referentie: **6615**

Beschrijving voor bestektekst

Automatische handendroger.

Vandaalbestendig model.

Automatische werking d.m.v. optische sensor.

360° Richtbare mond.

Dikte metaal: 1,2 mm.

Afwerking gegoten kap in wit geëmailleerd staal.

Afmetingen: 210 x 280 x 220 mm.

Gewicht: 3,5 kg.

Vermogen: 2.000 W. 50-60 Hz.

Luchtdebiet: 95 l/s.

Beperkt geluidsniveau: 68 dBA.

Maximale veiligheid klasse II (dubbele elektrische isolatie), IP23.

CE, TÜV GS.

Garantie : 3 jaar.