**L-vormige stang voor douchegordijn**

Regelbaar door eenvoudige draaibeweging

Tussen 0,70 en 0,90 m

Referentie: **362**

 Beschrijving voor bestektekst

Regelbare L-vormige stang voor douchegordijn.

Douchegordijnstang in glanzend gepolijst rvs 304.

Buis Ø 20 en 16, dikte 1 mm.

Regelbaar tussen 0,70 m tot 0,90 m langs beide zijden.

Eenvoudig aanpasbaar door draaibeweging van de buis.

30 jaar garantie.