**Kolom met uittrekbare sproeier H.195**

Referentie: **1316**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaibare zuil H.195 mm L.215 mm voor uittrekbare sproeier.

Zuil met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.

Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Zuil met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig plyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.

Flexibel met kleine diameter (binnenkant Ø 6): beperkte inhoud.

Specifiek tegengewicht.

Lichaam in verchroomd messing.

Zuil voor spoeltafel met 30 jaar garantie.